|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA\_ORG\_04 | Arbeitsanweisung | **Macintosh HD:Users:andresmoncayo:Documents:Arbeit:SmallLogo.jpg** |
| **Organisation der Elektrosicherheit im Betrieb****Organización de la seguridad eléctrica en XXXX** |
| GeltungsbereichCampo de Aplicación |
| **Verhalten nach einer Körperdurchströmung****Comportamiento después de una descarga eléctrica**  |
| **Anwendungsbereich****Alcance de aplicación** |
|  | * Verhalten nach einer elektrischen Körperdurchströmung

Comportamiento después de una descarga eléctrica* Auffinden eines verunfallten Mitarbeiters.

Comportamiento tras encontrar una persona que sufrió un accidente * Die gefährlichen Spannungen liegen oberhalb von 50V AC, 120V DC.

Las tensiones peligrosas están encima de 50V AC, 120V DC |  |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt** **Peligros para personas y el medio ambiente** |
| C:\Users\moncayo\Documents\Spaces\R.O.E. Online\Dokumente neu\Zeichen\Warnzeichen\Warnung vor elektrischer Spannung.PNG  | * Herzrhythmus-Störungen (auch Tage später noch möglich)

Problemas con el ritmo cardiaco (incluso días después)* Muskelverkrampfungen und Atemprobleme

Contracciones musculares y problemas de respiración* Herzkammerflimmern (auch Tage später noch möglich)

Fibrilación ventricular (incluso días después)* Verbrennungen (inkl. Strommarken)

Quemaduras (en lugares de entrada y salida de la corriente)* Tod (auch Tage später noch möglich)

Muerte (incluso días después) |  |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln****Medidas de protección y normas de comportamiento** |
|  | *Auffinden einer leblosen Person nach einem Stromunfall:**Comportamiento tras encontrar una persona inanimada después de un accidente eléctrico.** Siehe 4. Verhalten bei Unfällen

Véase 4. Comportamiento en caso de accidente*Erleiden einer Körperdurchströmung:**Sufriendo una Descarga eléctrica** Meldung beim Vorgesetzten und der verantwortlichen Elektrofachkraft.

Avisar al supervisor y al electricista especializado responsable * Tel.:
* Verständigung Rettungsdienst:

Avisar al servicio de urgencias * Tel.:
* Zeitnahe ärztliche Kontrolle (mit EKG).

Control médico inmediato (con ECG)* Der Verunfallte darf nicht selbst zum Arzt fahren (Transport im Rettungswagen).

La persona accidentada no debe conducir un vehículo al dirigirse al medico (transporte con una ambulancia) * Der Anweisungen des Arztes Folge leisten.

Se debe seguir las instrucciones del médico.  |  |
| **Verhalten bei Unfällen****Comportamiento en caso de accidente** |
| Notruftelefon | * Retten, nur nach Gewährleistung der erforderlichen Schutzmaßnahmen.

Salvar solo después de haber garantizado medidas de seguridad* Eigenschutz geht vor Rettung.

Autoprotección es más importante que salvar a otros.* Spannung an der Unfallstelle freischalten.

Desconectar la tensión en el lugar de accidente.* Verständigung Rettungsdienst

Avisar al servicio de urgencias.* Notruf 112 oder Tel.:

Llamada de emergencia 112 o tel.:* Unfallstelle im erforderlichen Umfang sichern.

Asegurar el lugar de accidente según necesidad.* Leistung der Ersten Hilfe entsprechend Ablauf.

Efectuar primeros auxilios según el proceso.* Telefonische Unfallmeldung an:

Reporte de accidente telefónico á:* Tel.:
 | Erste Hilfe |
|  | *Verhalten beim Auffinden einer leblosen Person nach einem Stromunfall**Comportamiento tras encontrar una persona inanimada después de un accidente eléctrico.*Quelle: BGI 503, „Anleitung zur Ersten Hilfe“ |  |
| **Abschluss der Arbeiten****Al Terminar el Trabajo** |
|  | * Meldung beim Vorgesetzten und der verantwortlichen Elektrofachkraft.

Aviso al supervisor (inmediato) y a al electricista especializado responsable* Unfall in Verbandbuch eintragen.

Registrar el accidente en el libro de accidentes* Unfallbericht erstellen.

Elaborar un informe del accidente. |  |
|  | **Datum:       Unterschrift:****Fecha: Firma:** |  |