|  |  |
| --- | --- |
| **Anlage / Arbeitsmittel:** |  |
| **Bezeichnung Inv. Nr.:** |  |
| **Standort:** |  |

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD, PRCD-S, usw.) sind wiederkehrend entsprechend Herstellervorgaben durch Betätigen der Testtaste durch den Benutzer zu Prüfen. Mängel sind umgehend dem Anlagenbetreiber zu melden. Empfohlener Intervall:

* in stationären Anlagen: alle 6 Monate
* Auf Bau- und Montagestellen: Arbeitstäglich
* PRCD-S: vor Benutzung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokumentation der Prüfung** | | |
| **Name Prüfer** | **Datum** | **Unterschrift** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |