|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Person** | | | |
| Unternehmen / Abteilung: | | |  |
| Name: | | |  |
| Datum: | | |  |
| **Bearbeitungshinweise** | | | |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an. * Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten. * Mehrfachnennungen sind möglich. * Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können. | | | |
| **Fragen** | | | |
| **1** | Frage: Ordnen Sie die 5 – Sicherheitsregeln in der richtigen Reihenfolge mit Zahlen zu. | | |
|  | Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken | |
|  | Freischalten | |
|  | Gegen Wiedereinschalten sichern | |
|  | Erden und Kurzschließen | |
|  | Spannungsfreiheit feststellen | |
| **2** | Frage: Welche Aussagen sind zur Instandsetzung an Beleuchtungsanlagen richtig? | | |
|  | Die Komponenten (Fassungen, Vorschaltgeräte, usw.) dürfen nur gegen identische Komponenten getauscht werden. Hierzu sind die Typenschilder der alten und der neuen Komponenten zu vergleichen. | |
|  | Die elektrischen Leitungen sind an der neuen Komponente wieder 1:1 anzuschließen. | |
|  | Gegebenenfalls sollten die Leitungen der zu tauschenden Komponente vor dem Abklemmen beschriftet werden, um Verwechslungen vorzubeugen. | |
|  | Auf Beschädigung der Aderisolation braucht nicht geachtet werden! Ist die Isolation beschädigt, sieht es ja keiner. | |
| **3** | Frage: Welche Person ist bei Unklarheiten/ Unregelmäßigkeiten zu informieren? | | |
|  | Anlagenverantwortlicher | |
|  | Geschäftsführer | |
|  | Niemand, ich habe alles im Griff. | |
|  | Anlagenplaner | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden