|  |
| --- |
| **Lernerfolgskontrolle** |
| **1** | Frage: Die Forderung hinsichtlich des Schutzes durch Abdecken oder Abschranken ist erfüllt, wenn: |
| [x]  | **bis 1000 V**, unter Spannung stehende Teile isolierend abgedeckt oder umhüllt werden, so dass mindestens teilweiser Schutz gegen direktes Berühren erreicht wird. |
| [x]  | **über 1000 V**, Die Grenze der Gefahrenzone DL nicht erreicht werden kann. |
| [ ]  | **über 1000 V**, nur, wenn unter Spannung stehende Teile isolierend abgedeckt oder umhüllt werden. |
| **2** | Frage: Welchen Anforderungen müssen Abdeckungen standhalten? |
| [x]  | Der Spannungshöhe. |
| [x]  | Der mechanischen Beanspruchung des Betriebsortes. |
| [x]  | Der Art der Arbeiten |
| **3** | Frage: Wie müssen isolierende Tücher, Schläuche, Formstücke für Arbeiten **unter 1000 V** gekennzeichnet sein? |
| [x]  | Ein Bild, das Schrift, weiß, Grafiken, Entwurf enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |
| [ ]  |  |
| [ ]  | BGHM: Gebotszeichen |
| [x]  | Ein Bild, das Objekt, Antenne enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |

|  |
| --- |
| **Inhalte** |
| * Rechtsgrundlagen zum Herstellen und Sicherstellen des spannungsfreien Zustands
* Anforderungen an Abdeckungen und Abschrankungen
* Sicheres Abdecken und Abschranken
 |