|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA\_ORG\_04 | | ArbeitsanweisungİŞ TALIMATI | **Macintosh HD:Users:andresmoncayo:Documents:Arbeit:SmallLogo.jpg** | |
| **Organisation der Elektrosicherheit im Betrieb**  **İşletmede elektrik güvenliğinin organizasyonu** | | | | |
| Geltungsbereich  Kapsam | | | | |
| **Verhalten nach einer Körperdurchströmung**  **Elektrik çarpmasından sonra gereken davranış** | | | | |
| **Anwendungsbereich**  **Uygulama alanı** | | | | |
|  | * Verhalten nach einer elektrischen Körperdurchströmung   Elektrik çarpmasından sonra gereken davranış   * Auffinden eines verunfallten Mitarbeiters.   Kaza geçirmiş bir eleman bulduğunuzda.   * Die gefährlichen Spannungen liegen oberhalb von 50V AC, 120V DC.   Tehlikeli voltajlar 50V AC, 120V DC üzerindedir. | | |  |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt**  **İnsan ve çevre için tehlikeler** | | | | |
| C:\Users\moncayo\Documents\Spaces\R.O.E. Online\Dokumente neu\Zeichen\Warnzeichen\Warnung vor elektrischer Spannung.PNG | * Herzrhythmus-Störungen (auch Tage später noch möglich)   Aritmiler (birkaç gün sonra bile mümkün)   * Muskelverkrampfungen und Atemprobleme   Kramplar ve solunum sorunları   * Herzkammerflimmern (auch Tage später noch möglich)   Ventriküler fibrilasyon (birkaç gün sonra bile mümkün)   * Verbrennungen (inkl. Strommarken)   Yanıklar (elektrik yanıklar dahil)   * Tod (auch Tage später noch möglich)   Ölüm (birkaç gün sonra bile mümkün) | | |  |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**  **Koruma önlemleri ve davranış kuralları** | | | | |
|  | *Auffinden einer leblosen Person nach einem Stromunfall:*  *Bir elektrik kazasından sonra cansız bir kişi bulduğunuzda:*   * Siehe 4. Verhalten bei Unfällen   Bakın 4. Kaza durumunda davranış  *Erleiden einer Körperdurchströmung:*  *Elektrik çarpması geçirme:*   * Meldung beim Vorgesetzten und der verantwortlichen Elektrofachkraft.   Amire ve sorumlu elektrikçiye haber verin.   * Tel.: * Verständigung Rettungsdienst:   Can kurtarma servisini çağırın:   * Tel.: * Zeitnahe ärztliche Kontrolle (mit EKG).   Zaman geçirmeden tıbbi muayene (EKG’li)   * Der Verunfallte darf nicht selbst zum Arzt fahren (Transport im Rettungswagen).   Kazayı geçirmiş kişi kendisi doktora gidemez (ambulansta taşınmalı).   * Der Anweisungen des Arztes Folge leisten.   Doktorun talimatlarına uyun. | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verhalten bei Unfällen**  **Kaza durumunda davranış** | | |
| Notruftelefon | * Retten, nur nach Gewährleistung der erforderlichen Schutzmaßnahmen.   Ancak gerekli koruma önlemleri sağlandıktan sonra kurtarmaya girişin.   * Eigenschutz geht vor Rettung.   Kendini korumak kurtarmaktan daha önemlidir.   * Spannung an der Unfallstelle freischalten.   Kaza alanında gerilimi kapatın.   * Verständigung Rettungsdienst   Can kurtarma servisini çağırın   * Notruf 112 oder Tel.:   İmdat telefon numarası 112 veya Tel.:   * Unfallstelle im erforderlichen Umfang sichern.   Kaza alanını gereken kapsamda koruyun.   * Leistung der Ersten Hilfe entsprechend Ablauf.   Usule göre ilk yardım sağlayın.   * Telefonische Unfallmeldung an:   Kazayı telefonda şu numaraya bildirin:   * Tel.: | Erste Hilfe |
|  | *Verhalten beim Auffinden einer leblosen Person nach einem Stromunfall*    Quelle: BGI 503, „Anleitung zur Ersten Hilfe“ |  |
| **Abschluss der Arbeiten**  **İşlerin tamamlanması** | | |
|  | * Meldung beim Vorgesetzten und der verantwortlichen Elektrofachkraft.   Amire ve sorumlu elektrikçiye haber verin.   * Unfall in Verbandbuch eintragen.   Kazayı kaza kayıt defterine kaydedin.   * Unfallbericht erstellen.   Kaza raporu yazın. |  |
|  | **Datum:       Unterschrift:**  **Tarih İmza** |  |