|  |  |
| --- | --- |
| **Ersteller:** |  |
| **Mitwirkende:** |  |
| **Arbeitsmittel:** |  |
| **Arbeitsumgebung:** |  |
| **Arbeitsgegenstand:** |  |

**Einflussgrößen auf die Prüffristen maschinentechnischen Einrichtung \***

| **Einflussgröße** | **Individuelle Betriebsweise** | **+ / - in Monaten** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- |
| Art der Benutzung | Mobiler Einsatz, häufiger Transport, Auf- und Abbau mehr als 1-mal pro Monat. | - 3 |  |
| Stationärer Betrieb oder seltener mobiler Einsatz weniger als 1-mal pro Monat | 0 |
| Häufigkeit der Benutzung | Häufige Benutzung (mehrmals pro Woche), hoher Verschleiß | - 6 |  |
| Mittlere (normale) Benutzung (z.B. einmal pro Woche). | 0 |
| Seltene Benutzung, lange Stillstands Zeiten. | + 3 |
| Vorbeugende Instandhaltung | Eine Instandhaltung abgestimmt auf die Häufigkeit der Benutzung, auf die mit der Einrichtung gewonnenen Erfahrungen und den Vorgaben des Herstellers wird durchgeführt. | + 6 |  |
| Es wird keine vorbeugende Instandhaltung durchgeführt | 0 |
| Ständige fachliche Überwachung | Die Bedienung der maschinentechnischen Einrichtung wird von unterwiesenen Personen durchgeführt | 0 |  |
| Die Bedienung der maschinentechnischen Einrichtung wird von Sachkundigen durchgeführt. | + 3 |
| Umgebungsbedingungen | Die maschinentechnische Einrichtung ist der Witterung ausgesetzt | - 6 |  |
| Die maschinentechnische Einrichtung ist keiner Witterung ausgesetzt | + 3 |
| Alter der maschi-nentechnischen Einrichtung | Die maschinentechnische Einrichtung ist noch keine 10 Jahre alt. | 0 |  |
| Die maschinentechnische Einrichtung ist zwischen 10 und 20 Jahren alt. | - 3 |
| Die maschinentechnische Einrichtung ist mehr als 20 Jahre alt. | - 6 |
| Zu erwartendes Schadensausmaß beim Ausfall. | Schwerste Verletzung oder der Tod von Personen ist beim Ausfall der Einrichtung wahrscheinlich | 0 |  |
| Es besteht keine oder nur eine geringe Gefahr von Verletzung von Personen beim Ausfall der Einrichtung | + 3 |

\* in Anlehnung an Anhang 1, DGUV Grundsatz 315-390, April 2009. In der aktuelle DGUV Grundsatz 315-390, Mai 2021, entfällt diese Muster-Gefährdungsbeurteilung.

**Festlegung Art, Umfang, Prüffristen**

| Bisheriger Prüfintervall: | |  |
| --- | --- | --- |
| Ermittelter Wert für die Anpassung des bestehenden Prüfintervalls: | |  |
| Festgelegter Prüfintervall: | |  |
| Art: |  | |
| Umfang: |  | |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen:** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift