Viele europäische Richtlinien schreiben vor, dass Produkte mit der CE-Kennzeichnung (auch fälschlicherweise "CE-Zeichen" genannt) versehen werden müssen. Wer eine CE-Kennzeichnung an einem Produkt anbringt, erklärt hiermit gegenüber den Behörden:

* dass das Produkt allen geltenden europäischen Vorschriften entspricht und
* es den vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurde.

**Was bedeutet „CE“?**

Die Abkürzung CE stammt aus dem Französischen („Conformité Européenne“) und bedeutet auf Deutsch so viel wie „Europäische Konformität“.



\*Das dargestellte CE-Zeichen unterscheidet sich vom in der Richtlinie abgebildeten Zeichen in der Farbgebung sowie der Zeilen und Spaltennummerierung. Die Farbgebung ist nicht vorgeschrieben, die Zeilen und Spaltennummerierung dienen der einfachen Lesbarkeit.

**Abb. 1:** Schriftbild der CE-Kennzeichnung (Quelle: MRL 2006/42/EG Anhang III)

**Wann benötigt man eine CE-Kennzeichnung?**

Ein EG-Konformitätsbewertungsverfahren (auch CE-Kennzeichnung genannt) muss für Anlagen oder deren Komponenten im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in folgenden Situationen durchgeführt werden:

* Erstmaliges Bereitstellen auf dem Markt (auch Eigenverwendung bei Maschinen)
* Wesentliche Veränderung von Anlagen
* Verkettung von Anlagen

**Wer ist für das Anbringen der CE-Kennzeichnung zuständig?**

Generell gilt, dass der Hersteller für die Einhaltung der europäischen Vorschriften und das Anbringen der CE-Kennzeichnung verantwortlich ist. Dies gilt unabhängig davon, ob der Hersteller innerhalb oder außerhalb der europäischen Gemeinschaft ansässig ist.

**Wie muss die CE-Kennzeichnung aussehen?**

Das Aussehen der CE-Kennzeichnung ist genau vorgegeben. Bei Verkleinerung oder
Vergrößerung der CE-Kennzeichnung müssen die Proportionen gewahrt bleiben. Die Bestandteile der CE-Kennzeichnung müssen annähernd gleich hoch sein; die Mindesthöhe beträgt 5 mm. Bei kleinen Maschinen kann diese Mindesthöhe unterschritten werden.

**Wo und wie wird die CE-Kennzeichnung angebracht?**

Die CE-Kennzeichnung ist in unmittelbarer Nähe der Angabe des Herstellers oder seines Bevollmächtigten anzubringen und in der gleichen Technik wie sie auszuführen.