|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Person** | | | |
| Unternehmen / Abteilung: | | |  |
| Name: | | |  |
| Datum: | | |  |
| **Bearbeitungshinweise** | | | |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an. * Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten. * Mehrfachnennungen sind möglich. * Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können. | | | |
| **Fragen** | | | |
| **1** | Frage: Man unterscheidet grundsätzlich zwischen welchen Prüfplätzen? | | |
|  | Prüfplatz ohne Berührungsschutz | |
|  | Prüfplatz mit zwangläufigem Berührungsschutz | |
|  | Prüfplatz ohne zwangläufigem Berührungsschutz | |
| **2** | Frage: Wie muss ein Prüfplatzes mit zwangläufigem Berührungsschutz ausgeführt sein? | | |
|  | Berührungsschutz, z. B. Isolierung, Abdeckung, Gehäuse | |
|  | Signalleuchten | |
|  | Sicherheitskennzeichnungen | |
|  | Isolierende Fußmatte | |
| **3** | Frage: Wie muss ein Prüfplatzes ohne zwangläufigem Berührungsschutz ausgeführt sein? | | |
|  | Für eine ausreichende Bewegungsfreiheit des Prüfenden ist zu sorgen. Mindestens 1,5 m² freie Bewegungsfläche und an keiner Stelle weniger als 1 m breit. | |
|  | Prüfplätze ohne zwangläufigen Berührungsschutz müssen zu anderen Arbeitsplätzen und zu Verkehrswegen hin Abgrenzungen erhalten. | |
|  | Abgrenzungen aus leitfähigen Werkstoffen müssen nicht geerdet werden. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden