|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Ordnen Sie die 5 – Sicherheitsregeln in der richtigen Reihenfolge mit Zahlen zu. |
|  | Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
|  | Freischalten  |
|  | Gegen Wiedereinschalten sichern |
|  | Erden und Kurzschließen |
|  | Spannungsfreiheit feststellen |
| **2** | Frage: Welche Aussagen sind richtig? |
| [ ]  | Auf dem Neutralleiter und Schutzleiter ist niemals Spannung (0 V)  |
| [ ]  | Die Spannungsfreiheit muss allpolig festgestellt werden. |
| [ ]  | Hierfür sind VDE- gerechte Messinstrumente zu verwenden! |
| [ ]  | Das Messgerät muss vorher und nachher auf seine „Funktion“ geprüft werden! |
| **3** | Frage: Welche Messkategorie CAT wird mindestens bei Messungen an einer Unterverteilung benötigt? |
| [ ]  | CAT II |
| [ ]  | CAT I |
| [ ]  | CAT 00 |
| [ ]  | CAT III |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden