|  |
| --- |
| **Angaben zur Person** |
| Unternehmen / Abteilung: |       |
| Name: |       |
| Datum: |       |
| **Bearbeitungshinweise** |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an.
* Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten.
* Mehrfachnennungen sind möglich.
* Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können.
 |
| **Fragen** |
| **1** | Frage: Für Elektrische Betriebsräume, die nur der Aufstellung von Vlies- oder Gel-Bleibatterien mit einer Gesamtkapazität von … kWh dienen, kann auf eine Lüftung verzichtet werden. |
| [ ]  | maximal 15 kWh |
| [ ]  | maximal 20 kWh |
| [ ]  | maximal 40 kWh |
| **2** | Frage: Um für spätere Änderungen und/oder Erweiterungen gerüstet zu sein, empfiehlt die DIN 18015 eine Platzreserve von wieviel Prozent? |
| [ ]  | 10 % |
| [ ]  | 15 % |
| [ ]  | 20 % |
| **3** | Frage: Der Schutzpotentialausgleichsleiter für die Verbindung zur Erdungsschiene muss einen Mindestquerschnitt haben von nicht weniger als? |
| [ ]  | 6 mm2 Kupfer, |
| [ ]  | 16 mm2 Aluminium oder  |
| [ ]  | 100 mm2 Stahl. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden