|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Person** | | | |
| Unternehmen / Abteilung: | | |  |
| Name: | | |  |
| Datum: | | |  |
| **Bearbeitungshinweise** | | | |
| * Bitte kreuzen Sie in jeder Frage die jeweils richtige Lösung an. * Es sind sowohl richtige als auch falsche Möglichkeiten in den Fragen enthalten. * Mehrfachnennungen sind möglich. * Für die Bewertung der Übung geben Sie bitte wieder alle Seiten ab, auch wenn Sie eine Frage nicht beantworten können. | | | |
| **Fragen** | | | |
| **1** | Frage: Für Elektrische Betriebsräume, die nur der Aufstellung von Vlies- oder Gel-Bleibatterien mit einer Gesamtkapazität von … kWh dienen, kann auf eine Lüftung verzichtet werden. | | |
|  | maximal 15 kWh | |
|  | maximal 20 kWh | |
|  | maximal 40 kWh | |
| **2** | Frage: Um für spätere Änderungen und/oder Erweiterungen gerüstet zu sein, empfiehlt die DIN 18015 eine Platzreserve von wieviel Prozent? | | |
|  | 10 % | |
|  | 15 % | |
|  | 20 % | |
| **3** | Frage: Der Schutzpotentialausgleichsleiter für die Verbindung zur Erdungsschiene muss einen Mindestquerschnitt haben von nicht weniger als? | | |
|  | 6 mm2 Kupfer, | |
|  | 16 mm2 Aluminium oder | |
|  | 100 mm2 Stahl. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift des Unterweisenden