|  |  |
| --- | --- |
| **Verantwortliche** | |
| **Erlaubnisschein für:** | Einzelarbeitsauftrag zur Durchführung von Arbeiten unter Spannung (AuS) für die Ausführung einer festgelegten Arbeit unter Spannung gemäß DGUV Regel 103-011 und VDE 0105-100 Abs. 6.3.2 nach erfolgreicher Prüfung. Die sichere Ausführung der Arbeit muss grundsätzlich möglich sein. |
| **Ausführungsberechtigte EFK:** |  |
| **Anweisungsberechtigte EFK:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeit** | | | |
| **Art der Arbeit:** |  | | |
| **Gebäude:** |  | | |
| **Anlage / Arbeitsstelle:** |  | | |
| **Auszuführende Arbeit:** |  | | |
| **Arbeitsbeginn:** |  | **Arbeitsende:** |  |
| **Gültigkeitsdauer:** |  | **Unterbrechung:** |  |
| **Begründung für Arbeiten:** |  | | |
| **Verknüpfung mit anderen Arbeiten:** |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Schutzmaßnahmen** | |
| **Schutzmaßnahmen:** |  |
| **Verriegelungsvorrichtungen:** |  |
| **Kennzeichnungsvorrichtungen:** |  |
| **Unterweisung:**  (Teilnehmer) |  |

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Ausführende, dass die getroffenen Festlegungen, sowie die Übernahme der definierten Verantwortung verstanden wurden. Weiterhin versichert er die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen. Sollte es im Rahmen der Arbeitsdurchführung zu Zwischenfällen kommen, sind diese umgehend zu kommunizieren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Datum, Unterschrift  (Ausführungsberechtigte EFK) |  | Datum, Unterschrift  (Anweisungsberechtigte EFK) |